<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="4.266" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.266" y1="0" x2="4.266" y2="3.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.266" y1="3.184" x2="33.222" y2="3.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.222" y1="3.184" x2="33.222" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.222" y1="0" x2="70" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="0" x2="70" y2="110" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="110" x2="0" y2="110" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="110" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.98" y="107.324" drill="1.152"/>
<hole x="68.02" y="107.324" drill="1.152"/>
<hole x="1.98" y="2.676" drill="1.152"/>
<hole x="68.02" y="2.676" drill="1.152"/>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>OLED SCREEN</text>
<text>ESP32 BOOST MPPT</text>
<text>045</text>
<text>MMXXIII</text>
<text>Wire Jumper</text>
<text>SOLAR IN</text>
<text>LOAD OUT</text>
<text>BATTERY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ruark2">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="EVQ-PF008K">
</package>
<package name="WP934MD/2ID">
</package>
<package name="XT30PW-M">
</package>
<package name="6000BINDUCTOR">
</package>
<package name="TO-220">
</package>
<package name="TO-220-2">
</package>
<package name="CAP-7.5-16">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="XT30PW-F">
</package>
<package name="1210">
</package>
<package name="FUSE_SOCKET">
</package>
<package name="M6SPDT">
</package>
<package name="VSSOP10">
</package>
<package name="TSSOP8">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SOT23-3_CENTERED">
</package>
<package name="K78U05-500R3">
</package>
<package name="SOD123">
</package>
<package name="CM3421Y600R-10">
</package>
<package name="SOD323">
</package>
<package name="SRN8040">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP32-DEVKITC-32D">
<packages>
<package name="MODULE_ESP32-DEVKITC-32D">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="ruark2" package="EVQ-PF008K" value="EVQ-PF008K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="P10880S-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ESP32-DEVKITC-32D" package="MODULE_ESP32-DEVKITC-32D" value="ESP32-DEVKITC-32D">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" WiFi Development Tools (802.11) ESP32 General Development Kit, ESP32-WROOM-32D on the board "/>
<attribute name="MF" value="Espressif Systems"/>
<attribute name="MP" value="ESP32-DEVKITC-32D"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/ESP32-DEVKITC-32D/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="ruark2" package="EVQ-PF008K" value="EVQ-PF008K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="P10880S-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="ruark2" package="WP934MD/2ID" value="WP934MD/2ID">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="ruark2" package="0603" value="sel">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="ruark2" package="0603" value="sel">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="ruark2" package="XT30PW-M" value="XT30PW-M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="ruark2" package="XT30PW-M" value="XT30PW-M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="ruark2" package="6000BINDUCTOR" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="811-2459-ND"/>
</element>
<element name="Q2" library="ruark2" package="TO-220" value="DMT6009LCT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SUP90330E-GE3-ND"/>
</element>
<element name="C1" library="ruark2" package="0805" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ruark2" package="XT30PW-F" value="XT30PW-F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW3" library="ruark2" package="M6SPDT" value="100SP1T1B4M6RE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="EG2356-ND"/>
</element>
<element name="C2" library="ruark2" package="0805" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ruark2" package="0805" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F3" library="ruark2" package="FUSE_SOCKET" value="3522-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-3522-2-ND"/>
</element>
<element name="F2" library="ruark2" package="FUSE_SOCKET" value="3522-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-3522-2-ND"/>
</element>
<element name="F1" library="ruark2" package="FUSE_SOCKET" value="3522-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-3522-2-ND"/>
</element>
<element name="C4" library="ruark2" package="CAP-7.5-16" value="470uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="493-1151-ND"/>
</element>
<element name="C6" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="ruark2" package="VSSOP10" value="ADS1115IDGSR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-38849-1-ND"/>
</element>
<element name="U3" library="ruark2" package="TSSOP8" value="INA240A3PW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="ruark2" package="TSSOP8" value="INA240A3PW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="ruark2" package="1206" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ruark2" package="1206" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="ruark2" package="SOT23-6" value="TLV9061SQDBVRQ1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-TLV9061SQDBVRQ1CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="ruark2" package="0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="ruark2" package="0603" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="ruark2" package="0603" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="ruark2" package="SOT23-6" value="TLV9061SQDBVRQ1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-TLV9061SQDBVRQ1CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="ruark2" package="0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="ruark2" package="0603" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="ruark2" package="0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="ruark2" package="0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="ruark2" package="0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="ruark2" package="0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="ruark2" package="SOT23-6" value="TLV9061SQDBVRQ1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-TLV9061SQDBVRQ1CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="ruark2" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="ruark2" package="0603" value="2.67k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="ruark2" package="0603" value="2.8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="ruark2" package="SOT23-5" value="FAN3111ESX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="FAN3111ESXCT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="ruark2" package="SOT23-3_CENTERED" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="ruark2" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="ruark2" package="K78U05-500R3" value="K78U05-500R3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="2725-K78U05-500R3-ND"/>
</element>
<element name="C38" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="ruark2" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="ruark2" package="CAP-7.5-16" value="470uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="493-1151-ND"/>
</element>
<element name="CR1" library="ruark2" package="SOD123" value="BAS21GWX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="1727-7323-1-ND"/>
</element>
<element name="U10" library="ruark2" package="SOT23-6" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="LT6654BHS6-2.5#TRMPBFCT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="ruark2" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="ruark2" package="CM3421Y600R-10" value="CM3421Y600R-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="240-2501-1-ND"/>
</element>
<element name="L5" library="ruark2" package="CM3421Y600R-10" value="CM3421Y600R-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="240-2501-1-ND"/>
</element>
<element name="L6" library="ruark2" package="CM3421Y600R-10" value="CM3421Y600R-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="240-2501-1-ND"/>
</element>
<element name="C46" library="ruark2" package="1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="ruark2" package="SOD323" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L3" library="ruark2" package="SRN8040" value="0.5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SRN8040TA-R50YCT-ND"/>
</element>
<element name="L1" library="ruark2" package="SRN8040" value="1uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SRN8040TA-1R0YCT-ND"/>
</element>
<element name="D2" library="ruark2" package="TO-220-2" value="STPS20SM60D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="497-12305-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="J2-14"/>
<contactref element="U1" pad="J3-1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-7"/>
<contactref element="D1" pad="K2"/>
<contactref element="D1" pad="K1"/>
<contactref element="SW1" pad="S1"/>
<contactref element="SW2" pad="S1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="-"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="IN2"/>
<contactref element="L5" pad="IN2"/>
<contactref element="L6" pad="OUT2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J2-1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OLED_SCL">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-16"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OLED_SDA">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-13"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="A2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="A1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTN1">
<contactref element="SW1" pad="S2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-9"/>
</signal>
<signal name="BTN2">
<contactref element="SW2" pad="S2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="CR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J2-19"/>
<contactref element="CR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSW">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J1N">
<contactref element="J1" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="IN1"/>
</signal>
<signal name="J1P">
<contactref element="J1" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L6" pad="IN2"/>
</signal>
<signal name="J2N">
<contactref element="J2" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="L5" pad="OUT2"/>
</signal>
<signal name="J3N">
<contactref element="J3" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="OUT2"/>
</signal>
<signal name="J3P">
<contactref element="J3" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="OUT1"/>
</signal>
<signal name="SOLAR_IN_F">
<contactref element="F3" pad="1A"/>
<contactref element="F3" pad="2A"/>
<contactref element="L4" pad="IN1"/>
</signal>
<signal name="SOLAR_IN">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VO1">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BATTERY_JP">
<contactref element="F2" pad="3B"/>
<contactref element="F2" pad="4B"/>
<contactref element="F1" pad="3B"/>
<contactref element="F1" pad="4B"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="C"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOLAR_IN_R">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="F3" pad="3B"/>
<contactref element="F3" pad="4B"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BATTERY_R">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="BATTERY">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_IN">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_OUT">
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I_IN">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I_OUT">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OV">
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSFET_DRIVE">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J2-8"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="R"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_SDA">
<contactref element="U1" pad="J3-6"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ADC_SCL">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-3"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOLAR_IN_R_F">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LOAD_F">
<contactref element="L6" pad="OUT1"/>
<contactref element="F1" pad="2A"/>
<contactref element="F1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="BATTERY_F">
<contactref element="F2" pad="1A"/>
<contactref element="F2" pad="2A"/>
<contactref element="L5" pad="IN1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="J3-14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="J3-15"/>
</signal>
<signal name="LEDR">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-12"/>
</signal>
<signal name="LEDG">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-11"/>
</signal>
<signal name="J2P">
<contactref element="J2" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="OUT1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
