<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="4.012" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.012" y1="0" x2="4.012" y2="3.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.012" y1="3.184" x2="33.73" y2="3.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.73" y1="3.184" x2="33.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.73" y1="0" x2="70" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="0" x2="70" y2="110" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="110" x2="0" y2="110" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="110" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.98" y="107.324" drill="1.152"/>
<hole x="68.02" y="107.324" drill="1.152"/>
<hole x="1.98" y="2.676" drill="1.152"/>
<hole x="68.02" y="2.676" drill="1.152"/>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>OLED SCREEN</text>
<text>DUAL ISOLATED DC POWER METER</text>
<text>REF</text>
<text>V</text>
<text>I</text>
<text>BTM</text>
<text>BTM</text>
<text>BTM</text>
<text>TOP</text>
<text>TOP</text>
<text>TOP</text>
<text>RED +</text>
<text>RED +</text>
<text>RED +</text>
<text>RED +</text>
<text>RED +</text>
<text>RED +</text>
<text>BLK -</text>
<text>BLK -</text>
<text>BLK -</text>
<text>BLK -</text>
<text>BLK -</text>
<text>BLK -</text>
<text>VIN_SENSE_1</text>
<text>VIN_SENSE_2</text>
<text>VOUT_1</text>
<text>VOUT_2</text>
<text>VIN_1</text>
<text>VIN_2</text>
<text>050</text>
<text>MMXXIII</text>
<text>REF</text>
<text>I</text>
<text>V</text>
<text>REF</text>
<text>REF</text>
<text>GND2</text>
<text>VCC2</text>
<text>GND1</text>
<text>VCC1</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ruark2">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="EVQ-PF008K">
</package>
<package name="WP934MD/2ID">
</package>
<package name="VSSOP10">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="TSSOP8">
</package>
<package name="572-0100">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="SMDPOT">
</package>
<package name="RFM0505S">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="5010">
</package>
<package name="8DFN_LT">
</package>
<package name="SDR0403">
</package>
<package name="0603_DIODE">
</package>
<package name="MEM2080">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP32-DEVKITC-32D">
<packages>
<package name="MODULE_ESP32-DEVKITC-32D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MSOP08">
<description>&lt;b&gt;Mini Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="ruark2" package="EVQ-PF008K" value="EVQ-PF008K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="P10880S-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="ESP32-DEVKITC-32D" package="MODULE_ESP32-DEVKITC-32D" value="ESP32-DEVKITC-32D">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" WiFi Development Tools (802.11) ESP32 General Development Kit, ESP32-WROOM-32D on the board "/>
<attribute name="MF" value="Espressif Systems"/>
<attribute name="MP" value="ESP32-DEVKITC-32D"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/ESP32-DEVKITC-32D/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="ruark2" package="EVQ-PF008K" value="EVQ-PF008K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="P10880S-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="ruark2" package="WP934MD/2ID" value="WP934MD/2ID">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="ruark2" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="ruark2" package="0603" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="ruark2" package="0603" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="ruark2" package="VSSOP10" value="ADS1115IDGSR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-38849-1-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="ruark2" package="1206" value="2.5m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="ruark2" package="0603" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="ruark2" package="0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="ruark2" package="0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="ruark2" package="TSSOP8" value="INA240A2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="J2" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="MSOP08" value="OPA2333DGK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ruark2" package="1206" value="953k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ruark2" package="0805" value="49.9k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ruark2" package="0805" value="806k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ruark2" package="SMDPOT" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="563-ST4ETA502DKR-ND"/>
</element>
<element name="R2" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="ruark2" package="0805" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="ruark2" package="1206" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="ruark2" package="RFM0505S" value="RFM-0505S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="945-3159-ND"/>
</element>
<element name="R23" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="ruark2" package="SMDPOT" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="563-ST4ETA502DKR-ND"/>
</element>
<element name="R53" library="ruark2" package="0603" value="8.6k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="ruark2" package="1206" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="ruark2" package="0603" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="ruark2" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="ruark2" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="ruark2" package="SOIC8" value="ISO1640BDR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-ISO1640BDRCT-ND"/>
</element>
<element name="C22" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="J4" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="J5" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="J6" library="ruark2" package="572-0100" value="572-0100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="45M6897"/>
</element>
<element name="TP2" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP1" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP3" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP4" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="R28" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="ruark2" package="VSSOP10" value="ADS1115IDGSR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-38849-1-ND"/>
</element>
<element name="R95" library="ruark2" package="1206" value="2.5m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R96" library="ruark2" package="0603" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="ruark2" package="0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R98" library="ruark2" package="0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="ruark2" package="TSSOP8" value="INA240A2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="MSOP08" value="OPA2333DGK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R99" library="ruark2" package="1206" value="953k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="ruark2" package="0805" value="49.9k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="ruark2" package="0805" value="806k 0.1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="ruark2" package="SMDPOT" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="563-ST4ETA502DKR-ND"/>
</element>
<element name="R103" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R107" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R112" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R113" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R115" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R116" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R122" library="ruark2" package="1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R123" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R124" library="ruark2" package="0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R125" library="ruark2" package="SMDPOT" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="563-ST4ETA502DKR-ND"/>
</element>
<element name="R126" library="ruark2" package="0603" value="8.6k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R127" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R128" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R129" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R130" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R131" library="ruark2" package="0603" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="ruark2" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R132" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R133" library="ruark2" package="0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="ruark2" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="ruark2" package="0603" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP9" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP10" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP11" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP12" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="U6" library="ruark2" package="8DFN_LT" value="LT3088">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="LT3088EDD#PBF-ND"/>
</element>
<element name="R41" library="ruark2" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="ruark2" package="SDR0403" value="33uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SDR0403-330KLCT-ND"/>
</element>
<element name="C7" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="ruark2" package="1206" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CR2" library="ruark2" package="0603_DIODE" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="732-4978-1-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP6" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="C13" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="ruark2" package="0805" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="ruark2" package="1206" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U12" library="ruark2" package="RFM0505S" value="RFM-0505S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="945-3159-ND"/>
</element>
<element name="C39" library="ruark2" package="1206" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U13" library="ruark2" package="SOIC8" value="ISO1640BDR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="296-ISO1640BDRCT-ND"/>
</element>
<element name="C58" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U14" library="ruark2" package="8DFN_LT" value="LT3088">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="LT3088EDD#PBF-ND"/>
</element>
<element name="R66" library="ruark2" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="ruark2" package="SDR0403" value="33uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SDR0403-330KLCT-ND"/>
</element>
<element name="C59" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C60" library="ruark2" package="1206" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C61" library="ruark2" package="1206" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CR4" library="ruark2" package="0603_DIODE" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="732-4978-1-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP13" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="TP14" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
<element name="C62" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="ruark2" package="1206" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="ruark2" package="1206" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="ruark2" package="1206" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="ruark2" package="1206" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="ruark2" package="0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="ruark2" package="MEM2080" value="MEM2080-00-128-00-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="2073-MEM2080-00-128-00-ACT-ND"/>
</element>
<element name="R62" library="ruark2" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="ruark2" package="0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="ruark2" package="1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="ruark2" package="1206" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="ruark2" package="5010" value="5011">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="36-5011-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="J2-14"/>
<contactref element="U1" pad="J3-1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-7"/>
<contactref element="D1" pad="K2"/>
<contactref element="D1" pad="K1"/>
<contactref element="SW1" pad="S1"/>
<contactref element="SW2" pad="S1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="4"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="C2"/>
<contactref element="J7" pad="C4"/>
<contactref element="J7" pad="C1"/>
<contactref element="J7" pad="C3"/>
<contactref element="J7" pad="P6"/>
<contactref element="J7" pad="DSW2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="TP7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J2-1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="P4"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OLED_SCL">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-16"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OLED_SDA">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-13"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="A2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="A1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTN1">
<contactref element="SW1" pad="S2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-12"/>
</signal>
<signal name="BTN2">
<contactref element="SW2" pad="S2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-11"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J2-19"/>
</signal>
<signal name="ADC_SDA">
<contactref element="U1" pad="J3-6"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_SCL">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J3-3"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDR">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-15"/>
</signal>
<signal name="LEDG">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J3-14"/>
</signal>
<signal name="I_IN_1">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="TP2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LOAD3">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOAD4">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REF1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="3"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="TP3" pad="P$1"/>
<contactref element="TP4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I5V1">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ISOGND1">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="TP6" pad="P$1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I_IN_1_N">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V_IN_1">
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V_IN_1_N">
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ISO5V1">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="GF"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="CR2" pad="A"/>
<contactref element="TP5" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT/IN1_GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IN1_SNS">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA1">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL1">
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ISOGND2">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="R130" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="3"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="TP14" pad="P$1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I_IN_2">
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="TP9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LOAD5">
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOAD6">
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R132" pad="2"/>
<contactref element="TP10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R109" pad="1"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="R112" pad="2"/>
</signal>
<signal name="REF2">
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="R102" pad="3"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="R125" pad="3"/>
<contactref element="R125" pad="2"/>
<contactref element="R131" pad="2"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="R133" pad="2"/>
<contactref element="TP11" pad="P$1"/>
<contactref element="TP12" pad="P$1"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R128" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R127" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="R130" pad="1"/>
<contactref element="R129" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="R121" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="R118" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I_IN_2_N">
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="R131" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V_IN_2">
<contactref element="R132" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V_IN_2_N">
<contactref element="R133" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ISO5V2">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="3"/>
<contactref element="U14" pad="GF"/>
<contactref element="U14" pad="2"/>
<contactref element="CR4" pad="A"/>
<contactref element="TP13" pad="P$1"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="8"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT/IN2_GND">
<contactref element="R112" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2_SNS">
<contactref element="R113" pad="1"/>
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CR2" pad="K"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I5V2">
<contactref element="U12" pad="4"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="7"/>
<contactref element="U14" pad="8"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA2">
<contactref element="U13" pad="7"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL2">
<contactref element="U13" pad="6"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="9"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="10"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="CR4" pad="K"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_DET">
<contactref element="J7" pad="DSW1"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J2-12"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="U1" pad="J3-8"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_SCK">
<contactref element="U1" pad="J3-9"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_SS">
<contactref element="U1" pad="J3-10"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="U1" pad="J3-2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
